**Хранение грубых кормов.**

 С наступлением августа месяца в сельхозпредприятиях Ширинского района , а также у граждан начинается жаркая пора по заготовке и хранению грубых кормов. Ежегодно из за неправильного хранения кормов происходит большое количество пожаров где сгорают тонны сена и соломы.

Основными причинами пожаров являются:

— неосторожное обращение с огнём, что свидетельствует о низком уровне противопожарного обучения работников и граждан занятых на указанных работах;

— поджоги. Как правило, поджоги случаются на тех объектах, где отсутствует сторожевая охрана;

— детская шалость с огнём;

— технологические причины, т.е. отсутствие искрогасителей у транспортных средств, участвующих при заготовке или перевозке кормов.

В большинстве же случаев происходящих пожаров – это неосторожность при курении в местах заготовки, сушки и хранения грубых кормов.

Для того чтобы предотвратить такие пожары, в первую очередь необходимо строго соблюдать нормы и правила пожарной безопасности в местах заготовки и хранения грубых кормов, поддерживать установленный противопожарный режим, а именно:

— обеспечить склады охраной и средствами пожаротушения в полном объёме;

— обеспечить технику, занятую на заготовке и перевозке кормов, исправными искрогасителями и первичными средствами пожаротушения;

— готовность техники в противопожарном отношении проверять специальными комиссиями;

— проводить инструктажи механизаторов, рабочих и других лиц, привлекаемых к заготовке и хранению грубых кормов;

— строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора.

 В соответствии с постановлением от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» склады грубых кормов скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений. . Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров. Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров. Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

При обнаружении пожара или аварии обслуживающий персонал объекта на котором хранится сено или хозяин частного подворья обязан:

— немедленно сообщить об этом добровольной пожарной дружине объекта и в пожарную службу по номеру 01 или ЕДДС 112;

— приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, песок), при необходимости организовать эвакуацию людей из опасной зоны, а также принять меры к спасению имущества и животных;

— вызвать на место пожара представителя администрации данного объекта, сельхозпредприятия.

ОНД Ширинского и Орджоникидзевского районов требует строго соблюдать нормы и правила пожарной безопасности при заготовке и хранении грубых кормов. Только при соблюдении правил пожарной безопасности, возможно, исключить пожары при заготовке и хранении кормов.

Главный государственный инспектор по пожарному

надзору Ширинского и Орджоникидзевского районов Н. В. Марьясов