**ГКУ РХ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА»**

***ПРЕДУПРЕЖДАЕТ***

***НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ***

***ПРИВОДИТ К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ***

Во избежание пожара **ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ** правила пожарной безопасности.

* очищайте прилегающую к жилому дому  территорию от мусора, горючих отходов, сухой травы и т.д.
* установите емкость (бочку) с водой у каждого жилого строения, приобретите огнетушитель.
* проверьте, соответствует ли печь в Вашем доме требованиям норм и правил пожарной безопасности **(см. схему на обороте)**.
* своевременно очищайте дымоходы и поверхность печи от сажи, пыли и других горючих отложений.
* регулярно проверяйте целостность кладки печей дымовых каналов, состояние топки. При необходимости проведите ремонт.
* высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.
* проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты, при необходимости установите калиброванные плавкие вставки.
* используйте обогреватели и другие электроприборы только заводского изготовления.
* замерьте сопротивление изоляции электропроводки, чтобы своевременно выявить и устранить её скрытые дефекты.
* научите своих детей безопасному обращению с огнем и всем, что с ним связано. Не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и пиротехническими изделиями.



Установите в своём доме автономный пожарный извещатель. На сегодняшний день он является одним из наиболее эффективных средств обнаружения возгорания и предупреждения гибели людей на пожарах. С помощью чувствительных элементов прибор реагирует даже на малейшую концентрацию дыма и подает мощный звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека, тем самым позволяет обнаружить опасность в кратчайшие сроки и принять все возможные меры по защите людей и имущества от пожара.

**Запрещено:**

* использовать противопожарные расстояния между зданиями  под складирование материалов, оборудования, тары, для стоянки транспорта, строительства зданий и сооружений.
* использовать электропроводку с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
* соединять жилы проводов и кабелей методом скрутки (соединение необходимо производить при помощи сварки, спайки, опрессовки или зажимов).
* перегружать электрическую сеть одновременным включением мощных электроприборов.
* оставлять включенные электроприборы без присмотра.
* перекаливать печи с периодической топкой, сжигая топлива больше того количества, на которое они рассчитаны.
* использовать неисправное печное оборудование.
* применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, специально не предназначенные для этого.
* использовать неисправные газовые приборы, а также устанавливать мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и не менее 0,7 м по вертикали.

**За консультацией по вопросам пожарной безопасности вы можете обратиться в любую пожарную часть РХ**

**В случае пожара телефон вызова пожарной охраны 101**

**Единая дежурно-диспетчерская служба 112**

**- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(линия отрыва) - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

 **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ год**

**С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен(а), даю своё согласие ГКУ РХ «Противопожарная служба» на обработку моих персональных данных в качестве общедоступных, в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», для организации пожарно-профилактической деятельности.**

**Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фамилия И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

подпись

**Памятку вручил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

подпись



**- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (линия отрыва) - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**ПРИМЕЧАНИЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**