**«Печные» пожары. Как их избежать?**

 **10 февраля 2025 года около 13 часов в пункт связи пожарной части поступило сообщение о загорании бани в частном доме в селе Ефремкино.** На момент прибытия первого пожарного подразделения баня горела изнутри. Причиной пожара стал перекал банной печи.

По степени разрушения именно «печные» пожары приносят наибольший материальный ущерб. Зачастую пожар начинается около печи или печной трубы и стремительно уходит в потолочные перекрытия и крышу, вследствие чего происходит их обрушение. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, появления сквозных прогаров в металлических или сэндвич-трубах, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

 Помните:
- у печи должны быть исправны дверцы. На деревянном полу перед топкой необходимо установить металлический лист размерами 50х70 см;
 - дрова должны быть подходящего размера и легко помещаться, чтобы дверца плотно закрывалась;

- что касается безопасности при эксплуатации печи, чрезвычайно опасно оставлять печь без присмотра, даже ненадолго, а также поручать надзор за ней малолетним детям;

- запрещается применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин);

- не сушите над печи одежду, обувь или дрова. Не размещайте рядом мебель, а также не храните вблизи печи огнеопасные вещества. Все легковоспламеняющиеся предметы должны располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от печи, и не менее 1,25 м от топочной дверцы;

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более чем 1,5 часа за один раз. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть полностью прекращена.

**При возникновении пожара незамедлительно звоните по номеру 101 или 112.**

Отряд противопожарной службы РХ № 7